Iperf output

iperf> iperf -c 192.168.1.160 -t 900
I (307134) IPERF: mode=tcp-client sip=localhost:5001, dip=192.168.1.160:5001, interval=3, time=900
I (307140) iperf: Successfully connected

Interval       Bandwidth
iperf>  0.0- 3.0 sec  23.33 Mbits/sec
 3.0- 6.0 sec  18.33 Mbits/sec
 6.0- 9.0 sec  7.50 Mbits/sec
 9.0-12.0 sec  12.04 Mbits/sec
12.0-15.0 sec  4.00 Mbits/sec
15.0-18.0 sec  10.96 Mbits/sec
18.0-21.0 sec  12.25 Mbits/sec
21.0-24.0 sec  11.96 Mbits/sec
24.0-27.0 sec  15.21 Mbits/sec
27.0-30.0 sec  15.46 Mbits/sec
30.0-33.0 sec  4.08 Mbits/sec
33.0-36.0 sec  20.17 Mbits/sec
36.0-39.0 sec  12.75 Mbits/sec
39.0-42.0 sec  15.42 Mbits/sec
42.0-45.0 sec  12.08 Mbits/sec
45.0-48.0 sec  14.75 Mbits/sec
48.0-51.0 sec  10.54 Mbits/sec
51.0-54.0 sec  6.58 Mbits/sec
54.0-57.0 sec  13.25 Mbits/sec
57.0-60.0 sec  13.12 Mbits/sec
60.0-63.0 sec  15.04 Mbits/sec
63.0-66.0 sec  14.96 Mbits/sec
66.0-69.0 sec  13.62 Mbits/sec
69.0-72.0 sec  12.00 Mbits/sec
72.0-75.0 sec  7.46 Mbits/sec
75.0-78.0 sec  24.08 Mbits/sec
78.0-81.0 sec  20.17 Mbits/sec
81.0-84.0 sec  16.12 Mbits/sec
84.0-87.0 sec  24.08 Mbits/sec
87.0-90.0 sec  23.12 Mbits/sec
90.0-93.0 sec  3.79 Mbits/sec
93.0-96.0 sec  13.08 Mbits/sec
96.0-99.0 sec  19.67 Mbits/sec
99.0-102.0 sec  14.83 Mbits/sec
102.0-105.0 sec  11.79 Mbits/sec
105.0-108.0 sec  8.21 Mbits/sec
108.0-111.0 sec  12.58 Mbits/sec
111.0-114.0 sec  12.62 Mbits/sec
114.0-117.0 sec  14.25 Mbits/sec
117.0-120.0 sec  11.62 Mbits/sec
120.0-123.0 sec  11.29 Mbits/sec
123.0-126.0 sec  10.08 Mbits/sec
126.0-129.0 sec  16.25 Mbits/sec
129.0-132.0 sec  25.00 Mbits/sec
132.0-135.0 sec  14.00 Mbits/sec
135.0-138.0 sec  23.79 Mbits/sec
138.0-141.0 sec  13.50 Mbits/sec
141.0-144.0 sec  9.58 Mbits/sec
144.0-147.0 sec  13.54 Mbits/sec
147.0-150.0 sec  15.46 Mbits/sec
150.0-153.0 sec  13.67 Mbits/sec
153.0-156.0 sec  6.88 Mbits/sec
156.0-159.0 sec  3.79 Mbits/sec
159.0-162.0 sec  15.17 Mbits/sec
162.0-165.0 sec  12.25 Mbits/sec
165.0-168.0 sec  7.79 Mbits/sec
168.0-171.0 sec  11.83 Mbits/sec
171.0-174.0 sec  13.12 Mbits/sec
174.0-177.0 sec  17.33 Mbits/sec
177.0-180.0 sec  8.54 Mbits/sec
180.0-183.0 sec  13.67 Mbits/sec
183.0-186.0 sec  19.62 Mbits/sec
186.0-189.0 sec  10.00 Mbits/sec
189.0-192.0 sec  13.67 Mbits/sec
192.0-195.0 sec  14.25 Mbits/sec
195.0-198.0 sec  12.58 Mbits/sec
198.0-201.0 sec  18.08 Mbits/sec
201.0-204.0 sec  8.92 Mbits/sec
204.0-207.0 sec  11.29 Mbits/sec
207.0-210.0 sec  5.08 Mbits/sec
210.0-213.0 sec  12.58 Mbits/sec
213.0-216.0 sec  14.58 Mbits/sec
216.0-219.0 sec  14.50 Mbits/sec
219.0-222.0 sec  14.62 Mbits/sec
222.0-225.0 sec  14.42 Mbits/sec
225.0-228.0 sec  24.00 Mbits/sec
228.0-231.0 sec  14.50 Mbits/sec
231.0-234.0 sec  24.17 Mbits/sec
234.0-237.0 sec  7.75 Mbits/sec
237.0-240.0 sec  11.67 Mbits/sec
240.0-243.0 sec  13.38 Mbits/sec
243.0-246.0 sec  12.92 Mbits/sec
246.0-249.0 sec  7.54 Mbits/sec
249.0-252.0 sec  11.12 Mbits/sec
252.0-255.0 sec  9.25 Mbits/sec
255.0-258.0 sec  16.04 Mbits/sec
258.0-261.0 sec  13.12 Mbits/sec
261.0-264.0 sec  13.67 Mbits/sec
264.0-267.0 sec  12.17 Mbits/sec
267.0-270.0 sec  14.38 Mbits/sec
270.0-273.0 sec  14.12 Mbits/sec
273.0-276.0 sec  24.58 Mbits/sec
276.0-279.0 sec  13.75 Mbits/sec
279.0-282.0 sec  7.08 Mbits/sec
282.0-285.0 sec  18.96 Mbits/sec
285.0-288.0 sec  6.88 Mbits/sec
288.0-291.0 sec  10.75 Mbits/sec
291.0-294.0 sec  8.33 Mbits/sec
294.0-297.0 sec  19.71 Mbits/sec
297.0-300.0 sec  12.79 Mbits/sec
300.0-303.0 sec  13.54 Mbits/sec
303.0-306.0 sec  8.17 Mbits/sec
306.0-309.0 sec  10.54 Mbits/sec
309.0-312.0 sec  8.75 Mbits/sec
312.0-315.0 sec  11.29 Mbits/sec
315.0-318.0 sec  14.29 Mbits/sec
318.0-321.0 sec  3.42 Mbits/sec
321.0-324.0 sec  12.46 Mbits/sec
324.0-327.0 sec  16.17 Mbits/sec
327.0-330.0 sec  13.17 Mbits/sec
330.0-333.0 sec  9.08 Mbits/sec
333.0-336.0 sec  9.58 Mbits/sec
336.0-339.0 sec  8.92 Mbits/sec
339.0-342.0 sec  10.08 Mbits/sec
342.0-345.0 sec  11.08 Mbits/sec
345.0-348.0 sec  14.38 Mbits/sec
348.0-351.0 sec  13.54 Mbits/sec
351.0-354.0 sec  10.50 Mbits/sec
354.0-357.0 sec  13.50 Mbits/sec
357.0-360.0 sec  11.00 Mbits/sec
360.0-363.0 sec  10.12 Mbits/sec
363.0-366.0 sec  7.42 Mbits/sec
366.0-369.0 sec  19.88 Mbits/sec
369.0-372.0 sec  11.33 Mbits/sec
372.0-375.0 sec  13.92 Mbits/sec
375.0-378.0 sec  4.25 Mbits/sec
378.0-381.0 sec  11.29 Mbits/sec
381.0-384.0 sec  12.54 Mbits/sec
384.0-387.0 sec  7.25 Mbits/sec
387.0-390.0 sec  8.50 Mbits/sec
390.0-393.0 sec  9.38 Mbits/sec
393.0-396.0 sec  16.12 Mbits/sec
396.0-399.0 sec  8.21 Mbits/sec
399.0-402.0 sec  7.96 Mbits/sec
402.0-405.0 sec  11.21 Mbits/sec
405.0-408.0 sec  19.00 Mbits/sec
408.0-411.0 sec  7.38 Mbits/sec
411.0-414.0 sec  7.42 Mbits/sec
414.0-417.0 sec  16.25 Mbits/sec
417.0-420.0 sec  12.54 Mbits/sec
420.0-423.0 sec  8.38 Mbits/sec
423.0-426.0 sec  9.96 Mbits/sec
426.0-429.0 sec  14.08 Mbits/sec
429.0-432.0 sec  14.67 Mbits/sec
432.0-435.0 sec  14.71 Mbits/sec
435.0-438.0 sec  24.25 Mbits/sec
438.0-441.0 sec  8.83 Mbits/sec
441.0-444.0 sec  15.96 Mbits/sec
444.0-447.0 sec  4.50 Mbits/sec
447.0-450.0 sec  13.00 Mbits/sec
450.0-453.0 sec  12.83 Mbits/sec
453.0-456.0 sec  13.54 Mbits/sec
456.0-459.0 sec  12.29 Mbits/sec
459.0-462.0 sec  24.96 Mbits/sec
462.0-465.0 sec  8.54 Mbits/sec
465.0-468.0 sec  12.71 Mbits/sec
468.0-471.0 sec  11.04 Mbits/sec
471.0-474.0 sec  5.75 Mbits/sec
474.0-477.0 sec  13.50 Mbits/sec
477.0-480.0 sec  11.04 Mbits/sec
480.0-483.0 sec  20.46 Mbits/sec
483.0-486.0 sec  13.00 Mbits/sec
486.0-489.0 sec  6.88 Mbits/sec
489.0-492.0 sec  13.83 Mbits/sec
492.0-495.0 sec  12.42 Mbits/sec
495.0-498.0 sec  14.88 Mbits/sec
498.0-501.0 sec  12.62 Mbits/sec
501.0-504.0 sec  15.04 Mbits/sec
504.0-507.0 sec  16.67 Mbits/sec
507.0-510.0 sec  8.42 Mbits/sec
510.0-513.0 sec  6.62 Mbits/sec
513.0-516.0 sec  16.46 Mbits/sec
516.0-519.0 sec  6.54 Mbits/sec
519.0-522.0 sec  11.88 Mbits/sec
522.0-525.0 sec  10.04 Mbits/sec
525.0-528.0 sec  13.92 Mbits/sec
528.0-531.0 sec  6.71 Mbits/sec
531.0-534.0 sec  14.75 Mbits/sec
534.0-537.0 sec  12.62 Mbits/sec
537.0-540.0 sec  16.58 Mbits/sec
540.0-543.0 sec  12.67 Mbits/sec
543.0-546.0 sec  4.04 Mbits/sec
546.0-549.0 sec  21.00 Mbits/sec
549.0-552.0 sec  4.21 Mbits/sec
552.0-555.0 sec  16.50 Mbits/sec
555.0-558.0 sec  23.83 Mbits/sec
558.0-561.0 sec  8.42 Mbits/sec
561.0-564.0 sec  9.67 Mbits/sec
564.0-567.0 sec  15.25 Mbits/sec
567.0-570.0 sec  15.71 Mbits/sec
570.0-573.0 sec  12.50 Mbits/sec
573.0-576.0 sec  15.08 Mbits/sec
576.0-579.0 sec  13.12 Mbits/sec
579.0-582.0 sec  13.67 Mbits/sec
582.0-585.0 sec  5.92 Mbits/sec
585.0-588.0 sec  9.75 Mbits/sec
588.0-591.0 sec  11.25 Mbits/sec
591.0-594.0 sec  5.12 Mbits/sec
594.0-597.0 sec  12.38 Mbits/sec
597.0-600.0 sec  9.88 Mbits/sec
600.0-603.0 sec  4.67 Mbits/sec
603.0-606.0 sec  14.96 Mbits/sec
606.0-609.0 sec  12.25 Mbits/sec
609.0-612.0 sec  12.54 Mbits/sec
612.0-615.0 sec  10.83 Mbits/sec
615.0-618.0 sec  16.04 Mbits/sec
618.0-621.0 sec  13.75 Mbits/sec
621.0-624.0 sec  4.00 Mbits/sec
624.0-627.0 sec  16.38 Mbits/sec
627.0-630.0 sec  11.50 Mbits/sec
630.0-633.0 sec  7.83 Mbits/sec
633.0-636.0 sec  13.96 Mbits/sec
636.0-639.0 sec  14.42 Mbits/sec
639.0-642.0 sec  15.92 Mbits/sec
642.0-645.0 sec  16.12 Mbits/sec
645.0-648.0 sec  7.83 Mbits/sec
648.0-651.0 sec  12.17 Mbits/sec
651.0-654.0 sec  6.79 Mbits/sec
654.0-657.0 sec  20.75 Mbits/sec
657.0-660.0 sec  14.38 Mbits/sec
660.0-663.0 sec  4.46 Mbits/sec
663.0-666.0 sec  18.12 Mbits/sec
666.0-669.0 sec  5.54 Mbits/sec
669.0-672.0 sec  10.00 Mbits/sec
672.0-675.0 sec  13.71 Mbits/sec
675.0-678.0 sec  16.58 Mbits/sec
678.0-681.0 sec  13.88 Mbits/sec
681.0-684.0 sec  11.96 Mbits/sec
684.0-687.0 sec  15.12 Mbits/sec
687.0-690.0 sec  11.25 Mbits/sec
690.0-693.0 sec  4.46 Mbits/sec
693.0-696.0 sec  13.50 Mbits/sec
696.0-699.0 sec  11.29 Mbits/sec
699.0-702.0 sec  4.46 Mbits/sec
702.0-705.0 sec  15.46 Mbits/sec
705.0-708.0 sec  14.54 Mbits/sec
708.0-711.0 sec  13.92 Mbits/sec
711.0-714.0 sec  11.38 Mbits/sec
714.0-717.0 sec  13.67 Mbits/sec
717.0-720.0 sec  12.33 Mbits/sec
720.0-723.0 sec  6.92 Mbits/sec
723.0-726.0 sec  12.62 Mbits/sec
726.0-729.0 sec  12.88 Mbits/sec
729.0-732.0 sec  16.71 Mbits/sec
732.0-735.0 sec  16.54 Mbits/sec
735.0-738.0 sec  6.54 Mbits/sec
738.0-741.0 sec  10.67 Mbits/sec
741.0-744.0 sec  3.88 Mbits/sec
744.0-747.0 sec  18.04 Mbits/sec
747.0-750.0 sec  10.75 Mbits/sec
750.0-753.0 sec  10.62 Mbits/sec
753.0-756.0 sec  16.08 Mbits/sec
756.0-759.0 sec  17.38 Mbits/sec
759.0-762.0 sec  5.17 Mbits/sec
762.0-765.0 sec  15.00 Mbits/sec
765.0-768.0 sec  13.67 Mbits/sec
768.0-771.0 sec  8.50 Mbits/sec
771.0-774.0 sec  9.38 Mbits/sec
774.0-777.0 sec  12.21 Mbits/sec
777.0-780.0 sec  7.17 Mbits/sec
780.0-783.0 sec  11.83 Mbits/sec
783.0-786.0 sec  12.92 Mbits/sec
786.0-789.0 sec  6.29 Mbits/sec
789.0-792.0 sec  15.17 Mbits/sec
792.0-795.0 sec  16.46 Mbits/sec
795.0-798.0 sec  9.21 Mbits/sec
798.0-801.0 sec  12.33 Mbits/sec
801.0-804.0 sec  12.21 Mbits/sec
804.0-807.0 sec  4.67 Mbits/sec
807.0-810.0 sec  11.83 Mbits/sec
810.0-813.0 sec  14.50 Mbits/sec
813.0-816.0 sec  14.08 Mbits/sec
816.0-819.0 sec  12.58 Mbits/sec
819.0-822.0 sec  24.25 Mbits/sec
822.0-825.0 sec  5.71 Mbits/sec
825.0-828.0 sec  8.00 Mbits/sec
828.0-831.0 sec  13.42 Mbits/sec
831.0-834.0 sec  15.17 Mbits/sec
834.0-837.0 sec  14.46 Mbits/sec
837.0-840.0 sec  21.29 Mbits/sec
840.0-843.0 sec  6.12 Mbits/sec
843.0-846.0 sec  13.62 Mbits/sec
846.0-849.0 sec  14.50 Mbits/sec
849.0-852.0 sec  12.21 Mbits/sec
852.0-855.0 sec  12.58 Mbits/sec
855.0-858.0 sec  6.25 Mbits/sec
858.0-861.0 sec  12.75 Mbits/sec
861.0-864.0 sec  7.46 Mbits/sec
864.0-867.0 sec  16.38 Mbits/sec
867.0-870.0 sec  8.54 Mbits/sec
870.0-873.0 sec  16.62 Mbits/sec
873.0-876.0 sec  14.75 Mbits/sec
876.0-879.0 sec  12.38 Mbits/sec
879.0-882.0 sec  11.25 Mbits/sec
882.0-885.0 sec  4.33 Mbits/sec
885.0-888.0 sec  15.21 Mbits/sec
888.0-891.0 sec  24.12 Mbits/sec
891.0-894.0 sec  6.38 Mbits/sec
894.0-897.0 sec  20.62 Mbits/sec
897.0-900.0 sec  10.83 Mbits/sec
 0.0-900.0 sec  12.52 Mbits/sec
I (1208176) iperf: TCP Socket client is closed.
I (1208177) iperf: iperf exit